[KOSZTORYS ATHENASOFT]
co=Copyright Athenasoft sp. z o.o.
wf=4
pr=NORMA	4.59
nan=NOWAKOWSKIEGO
pe=3
op=1
opn=1	0	2	1	0	0	1	8	1	10	0	0	0	0	1.	1	1	0	1	0	1
prn=2	2	2	3	5	1	5	0	1
own=3	1	1	0	1	1	1	0	0	0	0	0	1	0	1	1	poz.	<	>	1	0	0	0	0	0	0	0	0	2	0	0	1	1	1	0	0	0
pm=dział	dział
pd=działu	działu
mm=działy	działy
md=działów	działów
wan=PLN
wbn=PLN	zł
wk=0
na=Koszty pośrednie	Zysk
wn=	

[STRONA TYT]
na=	PRZEDMIAR
nb=Budowa sieci wodociagowej i kanalizacji sanitarnej
ab=ul. Nowakowskiego,Białystok,
ni=Wodociagi Białostockie Sp. z o.o.
ai=ul. Młynowa 52/1, 15-404 Białystok,
nw=Mprojekt Marcin Pawłuszewicz.
aw=Szczęśliwa 7,15-523 Grabówka,
br=Sanitarna
dt=28.02.2019	0

[CHARAKTERYSTYKA OBIEKTU]
sz=	0
lp=1	2
pa=1	1	1	
pa=0	1	0	

[NARZUTY NORMA 2]
na=Koszty pośrednie	Kp
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10
ns=10

[NARZUTY NORMA 2]
na=Zysk	Z
wa=0	1	0	
op=0	0
nr=10
ns=10

[RMS ZEST 1]
ty=S
na=żuraw samochodowy	0
id=31100	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=10.672

[RMS ZEST 2]
ty=S
na=ciągnik siodłowy z naczepą 16t	0
id=39314	1
jm=m-g	148
ce=0
cw=0	PLN
il=9.425

[RMS ZEST 3]
ty=M
na=rury z polietylenu PE, PEHD o śr.zewnętrznej 110 mm	0
id=5603999	2
jm=m	040
ce=0
cw=0	PLN
il=295.8

[RMS ZEST 4]
ty=R
na=Robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=18.5
cw=18.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 5]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=18.5
cw=18.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 6]
ty=R
na=robocizna'	0
id=999	3
jm=r-g	149
ce=18.5
cw=18.5	PLN
il=0

[RMS ZEST 7]
ty=R
na=robocizna	0
id=999	1
jm=r-g	149
ce=0
cw=0	PLN
il=61.19

[RMS ZEST 8]
ty=M	1
na=materiały pomocnicze	0
id=0000000	1
jm=%	147
cw=1	PLN
il=0

[ELEMENT 1]
na=Sieć wodociagowa PE110   - ST. 1.
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=113
nu=1
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Roboty ziemne   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=114
nu=1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=115
pd=KNNR 1 0210-0300 	KNNR	1 0210-0300	1	0210-0300		0
na=Wykopy oraz przekopy wykonywane na odkład koparkami  podsiębiernymi o pojemności łyżki 0,25 m3, głębokość wykopu  do 3,00 m. Grunt kategorii III-IV (80% robót wykonana  mechanicznie na odkład) (90% mechanicznie)
uw=ST 5.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=417.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=417.6	1	290*1*2*0.8*0,9						

[POZYCJA]
id=759
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-01	1	0307-01		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 1,5 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
uw=ST 5.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=46.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=46.4	1	290*1*2*0.8*0.1						

[POZYCJA]
id=116
pd=WACETOB wyd.I 1997,errata z Zeszytu 3/2001	KNR-W	2-01 0201-04	2-01	0201-04		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o pojemności łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku samochodami samowyładowczymi na odległość do 1 km (20% wykopów na wywóz)
uw=ST 5.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=116
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	290*1*2*0,2						

[POZYCJA]
id=117
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Umocnienie ścian wykopów szalunkami klatkowymi stalowymi   (wypraskami) w gruntach suchych.
uw=ST 5.1
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=4
ob=1160
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1160	1	290*2*2						

[POZYCJA]
id=118
pd=KNR 2-19 0111-0200 	KNR	2-19 0111-0200	2-19	0111-0200		0
na=Wykonanie metodą bezwykopową przejścia  o rurą  Dn200  w gruntach  kategorii III-IV (rura stalowa, rura PE RC) pod istniejącym ciekiem wodnym wraz z kosztem rury ochronnej
uw=ST 5.2.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=119
pd=KNNR 4 1411-01 	KNNR	4 1411-01	4	1411-01		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10  cm (50% trasy)
uw=ST 5.2.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=29
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=29	1	290*1*0,1						

[POZYCJA]
id=120
pd=KNNR 1 0318-03 	KNNR	1 0318-03	1	0318-03		0
na=Obsypka rurociągów piaskiem wraz z kosztem pozyskania i dowozu (30cm nad wierzch rury)
uw=ST 5.2.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=11.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=11.6	1	290*0,4*0,1						

[POZYCJA]
id=121
pd=KNNR 1 0214-02 	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		0
na=Zasypanie wykopów  .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych  spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) -gruntem z odkładu
uw=ST 5.5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=423.4
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=423.4	1	464-29-11,6						

[POZYCJA]
id=122
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0214-01	1	0214-01		1
na=Zasypanie wykopów fundamentowych podłużnych, punktowych, rowów, wykopów obiektowych spycharkami z zagęszczeniem mechanicznym spycharkami (grubość warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat. gruntu I-II wraz z kosztem dowozu i zakupu gruntu
uw=ST 5.2.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=116
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						

[POZYCJA]
id=123
pd=KNNR 1 0208-02 	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej  (kat.gr. I-IV) - wywóz nadmiaru gruntu
uw=ST 5.2.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=116
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=116	1	116						

[POZYCJA]
id=124
pd= Analiza własna 		Analiza własna  		 Analiza własna  		0
na=Odwodnienie wykopów przy budowie sieci wodociągowej.
uw=ST 5.2.5
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Montaż rurociągów   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=740
nu=1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=125
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1009-04	4	1009-04		1
na=Sieci wodociągowe - montaż rurociągów z rur polietylenowych (PE, PEHD) o śr.zewnętrznej 110 mm- PN10, SDR17, typ RC
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=290
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=290	1	290						

[RMS 7]
nz=0.211	0	0.211
np=1
wa=0
wb=0
il=61.19

[RMS 3]
nz=1.02	0	1.02
np=1
wa=0
wb=0
il=295.8

[RMS 8]
nz=1.5	0	1.5
np=0
op=M
wa=0
wb=0
il=0

[RMS 2]
nz=0.0325	0	0.0325
np=1
wa=0
wb=0
il=9.425

[RMS 1]
nz=0.0368	0	0.0368
np=1
wa=0
wb=0
il=10.672

[POZYCJA]
id=126
pd=KNR 2-19 0115-07 	KNR	2-19 0115-07	2-19	0115-07		0
na=Wykonanie przewiertów poziomych śr. 110  mm  maszyną typu WP 30/60
uw=ST 5.2.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=280
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=280	1	280						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.955		0.955
wm=1		1
ws=1		1

[POZYCJA]
id=127
pd=KNNR 4 1009-0300 	KNNR	4 1009-0300	4	1009-0300		0
na=Rurociągi z rur polietylenowych PE,PEHD o średnicy  zewnętrznej 90mm PN10 typ RC
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=7	1	7						

[POZYCJA]
id=128
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1606-01	4	1606-01		1
na=Próba wodna szczelności sieci wodociągowych z rur typu HOBAS, PCW, PVC, PE, PEHD o śr. do 110 mm
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=2.856
jm=200m -1 prób.	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.856	1	2.856 <(566.3+5)/200>						

[POZYCJA]
id=129
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=2.856
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.856	1	2.856 <(566.3+5)/200>						

[POZYCJA]
id=130
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1611-01	4	1611-01		1
na=Dezynfekcja rurociągów sieci wodociągowych o śr.nominalnej do 150 mm
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=2.856
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.856	1	2.856 <(566.3+5)/200>						

[POZYCJA]
id=131
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	4 1612-01	4	1612-01		1
na=Jednokrotne płukanie sieci wodociągowej o śr. nominalnej do 150 mm
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=2.856
jm=odc.200m	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2.856	1	2.856 <(566.3+5)/200>						

[POZYCJA]
id=132
pd=KNR-W 2-19 0102-01 	KNR-W	2-19 0102-01	2-19	0102-01		0
na=Oznakowanie trasy wodoociągu ułożonego w ziemi taśmą z   tworzywa sztucznego
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=570
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=570	1	290+280						

[POZYCJA]
id=133
pd=KNR 2-28 0315-02 	KNR	2-28 0315-02	2-28	0315-02		0
na=Oznakowanie trasy rurociągu tabliczkami na słupku  betonowym
uw=ST 5.2.6
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=13
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=13	1	13						

[POZYCJA]
id=134
pd=KNNR 4 1010-0401 	KNNR	4 1010-0401	4	1010-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego  (przy użyciu agregatu prądotwórczego) -montaż łuków  formowanych 22stopnie
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=135
pd=KNNR 4 1010-0401 	KNNR	4 1010-0401	4	1010-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm metodą zgrzewania czołowego  (przy użyciu agregatu prądotwórczego) -połączenie rur
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=47
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=47	1	47						

[POZYCJA]
id=136
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: zaślepka ECBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH1   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=741
nu=1.3
wn=	

[POZYCJA]
id=137
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych (przy użyciu agregatu prądotwórczego):  Mufa  elektrooporowamufa CBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH2 hydrant z przeniesienia z węzła  WH1   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=742
nu=1.4
wn=	

[POZYCJA]
id=138
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy redukcyjny  PE110/90 typ RTBKHA110x90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=139
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=140
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż tulei do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z  kołnierzem luźnym nr kat.SR-SFBKE90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=141
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej (przeniesienie istniejącej)
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=142
pd=KNNR 4 1014-0200 	KNNR	4 1014-0200	4	1014-0200		0
na=Kolano stopowe (montaż istniejącego)
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=143
pd=KNNR 4 1119-0300 	KNNR	4 1119-0300	4	1119-0300		0
na=Hydrant nadziemny DN80 (przenisienie z węzła WH1)
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W2   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=743
nu=1.5
wn=	

[POZYCJA]
id=144
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=145
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=146
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=147
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: zaślepka ECBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH3   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=744
nu=1.6
wn=	

[POZYCJA]
id=148
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy redukcyjny  PE110/90 typ RTBKHA110x90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=149
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=150
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż tulei do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z  kołnierzem luźnym nr kat.SR-SFBKE90
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=151
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE90 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=152
pd=KNNR 4 1014-0200 	KNNR	4 1014-0200	4	1014-0200		0
na=Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego Dn80 typ 712/7010
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=153
pd=KNNR 4 1119-0300 	KNNR	4 1119-0300	4	1119-0300		0
na=Hydrant nadziemny DN80 typ 84/90 model N7
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W3   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=745
nu=1.7
wn=	

[POZYCJA]
id=154
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=155
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=156
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W4   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=746
nu=1.8
wn=	

[POZYCJA]
id=157
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=158
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=159
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W5   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=747
nu=1.9
wn=	

[POZYCJA]
id=160
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=161
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=162
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W6   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=748
nu=1.10
wn=	

[POZYCJA]
id=163
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=164
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=165
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH4   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=749
nu=1.11
wn=	

[POZYCJA]
id=166
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy redukcyjny  PE110/90 typ RTBKHA110x90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=167
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=168
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż tulei do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z  kołnierzem luźnym nr kat.SR-SFBKE90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=169
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE90 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=170
pd=KNNR 4 1014-0200 	KNNR	4 1014-0200	4	1014-0200		0
na=Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego Dn80 typ 712/7010
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=171
pd=KNNR 4 1119-0300 	KNNR	4 1119-0300	4	1119-0300		0
na=Hydrant nadziemny DN80 typ 84/90 model N7
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W7   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=750
nu=1.12
wn=	

[POZYCJA]
id=172
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=173
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=174
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W8   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=751
nu=1.13
wn=	

[POZYCJA]
id=175
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=176
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=177
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=3
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=178
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: zaślepka ECBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł W9   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=752
nu=1.14
wn=	

[POZYCJA]
id=179
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy  równoprzelotowy PE110 typ ETBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=180
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=3
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=181
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE110 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=2
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=182
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: zaślepka ECBKHA110
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH5   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=753
nu=1.15
wn=	

[POZYCJA]
id=183
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy redukcyjny  PE110/90 typ RTBKHA110x90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=184
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=185
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż tulei do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z  kołnierzem luźnym nr kat.SR-SFBKE90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=186
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE90 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=187
pd=KNNR 4 1014-0200 	KNNR	4 1014-0200	4	1014-0200		0
na=Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego Dn80 typ 712/7010
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=188
pd=KNNR 4 1119-0300 	KNNR	4 1119-0300	4	1119-0300		0
na=Hydrant podziemny DN80 typ 35/31-K7 eksploatacyjny
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 2]
na=Armatura -węzeł WH6   
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=754
nu=1.16
wn=	

[POZYCJA]
id=189
pd=KNNR 4 1011-0701 	KNNR	4 1011-0701	4	1011-07	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 110 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych Trójnik elektrooporowy redukcyjny  PE110/90 typ RTBKHA110x90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=190
pd=KNNR 4 1011-0401 	KNNR	4 1011-0401	4	1011-04	01	0
na=Połączenie rur polietylenowych,ciśnieniowych PE,PEHD o  średnicy zewnętrznej 90 mm za pomocą kształtek  elektrooporowych: mufa CBKHA90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=2
jm=złącze	171
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=2	1	2						

[POZYCJA]
id=191
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż tulei do połączeń kołnierzowych PE Dz90 z  kołnierzem luźnym nr kat.SR-SFBKE90
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=192
pd=KNNR 4 1113-0301 	KNNR	4 1113-0301	4	1113-03	01	0
na=Montaż zasuwy odcinającej 36/80 PE90 z przedłużaczem  trzpienia typ 04 i skrzynką uliczną typ 80/50-4056 i blokiem  betonowym 40x20x15cm z betonu klasy C12/15
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=193
pd=KNNR 4 1014-0200 	KNNR	4 1014-0200	4	1014-0200		0
na=Kolano stopowe z żeliwa sferoidalnego Dn80 typ 712/7010
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=194
pd=KNNR 4 1119-0300 	KNNR	4 1119-0300	4	1119-0300		0
na=Hydrant nadziemny DN80 typ 84/90 model N7
uw=ST 5.2.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Sieć kanalizacji sanitarnej   ST. 2. 
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=755
nu=2
wn=	

[ELEMENT 2]
na=Kanalizacja Sanitarna  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=756
nu=2.1
wn=	

[ELEMENT 3]
na=Roboty ziemne  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=757
nu=2.1.1
wn=	

[POZYCJA]
id=195
pd=KNNR 1 0209-04 	KNNR	1 0209-04	1	0209-04		0
na=Odcinek S1-S10 +S9-S12+ odgałęzienia -wykopy oraz przekopy wyk.na odkład   koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III  80% na odkład (90%  robót wykonana mechaniczni)e
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=1501.402
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1501.402	1	(456*3.15*1.2+ 73*2.2*1+67*3*1)*0.8*0.9						

[POZYCJA]
id=196
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0307-03	1	0307-03		1
na=Wykopy liniowe o szerokości 0,8-2,5 m i głębokości do 3,0 m o ścianach pionowych w gruntach suchych kat. I-II z ręcznym wydobyciem urobku
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=166.822
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=166.822	1	(456*3.15*1.2+ 73*2.2*1+67*3*1)*0.8*0,1						

[POZYCJA]
id=197
pd=Kancelaria Prezesa Rady Ministrów 2001	KNNR	1 0201-03	1	0201-03		1
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o poj. łyżki 0.25 m3 w gruncie kat. I-II z transportem urobku na odległość do 1 km samochodami samowyładowczymi(20% na wywóz)
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=417.056
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=417.056	1	(456*3.15*1.2+ 73*2.2*1+67*3*1)*0.2						

[POZYCJA]
id=764
pd=KNNR 1 0208-02 	KNNR	1 0208-02	1	0208-02		0
na=Dodatek za każdy rozp. 1 km transportu ziemi samochodami  samowyładowczymi po drogach o nawierzchni utwardzonej  (kat.gr. I-IV) - wywóz geuntu
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=417
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
krn=4	

[PRZEDMIAR]
wo=417	1	417						

[POZYCJA]
id=198
pd=KNNR 1 0209-04 	KNNR	1 0209-04	1	0209-04		0
na=Wykopy  oraz przekopy wyk.na odkład  koparkami przedsiębiernymi o poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. III (studnie )
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=144
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=144	1	12*2*2*3						

[POZYCJA]
id=200
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Pełne umocenienie ścian wykopów szalunkiem systemowy
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=3712.8
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3712.8	1	456*3,15*2+67*3*2+73*3*2						

[POZYCJA]
id=201
pd=KNNR 1 0529-01 	KNNR	1 0529-01	1	0529-01		0
na=Montaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów; element  o rozpiętości 2 m
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=202
pd=KNNR 1 0529-06 	KNNR	1 0529-06	1	0529-06		0
na=Demontaż konstrukcji podwieszeń rurociągów i kanałów;  element o rozpiętości 2 m
uw=ST. 5.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=10
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=203
pd=KNR-W 2-18 0511-01 	KNR-W	2-18 0511-01	2-18	0511-01		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 10  cm
uw=ST. 5.3.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=62.7
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=62.7	1	(125+89+143)*0,1+225*0,1*1,2						

[POZYCJA]
id=204
pd=KNR-W 2-18 0511-03 	KNR-W	2-18 0511-03	2-18	0511-03		0
na=Podłoża pod kanały i obiekty z materiałów sypkich grub. 20  cm pod studnie
uw=ST. 5.3.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=4.704
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4.704	1	<studnie> 12*1.4*1.4*0.2						

[POZYCJA]
id=760
pd=KNNR 1 0318-01 	KNNR	1 0318-01	1	0318-01		0
na=Obsypka rurociągów piaskiem z dowozu
uw=ST.5.3.3.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=386.25
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=386.25	1	(125*0,5)+(89*0,55)+(143*0,6)+(225*1,2*0,7)						

[POZYCJA]
id=761
pd=KNNR 1 0214-02 	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		0
na=Zasypanie wykopów  .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych  spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV- grunt z odkładu
uw=ST. 5.3.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1213.6
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1213.6	1	1667-62,7-4,7-386						

[POZYCJA]
id=766
pd=KNNR 1 0214-02 	KNNR	1 0214-02	1	0214-02		0
na=Zasypanie wykopów  .fund.podłużnych,punktowych,rowów,wykopów obiektowych  spycharkami z zagęszcz.mechanicznym spycharkami  (gr.warstwy w stanie luźnym 30 cm) - kat.gr. III-IV- bez kosztów dowozu i zakupu gruntu
uw=ST. 5.3.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=417
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=417	1	417						

[POZYCJA]
id=762
pd=KNNR 1 0205-02 	KNNR	1 0205-02	1	0205-02		0
na=Roboty ziemne wykonywane koparkami przedsiębiernymi o  poj.łyżki 0.25 m3 w gr.kat. I-III w ziemi uprzednio zmag.w  hałdach z transp.urobku na odl. 1 km sam.samowyład. - KOSZT dowozu i zakupu gruntu do zasypania
uw=ST. 5.3.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=417
jm=m3	060
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=417	1	417						

[POZYCJA]
id=711
pd= Analiza własna 		Analiza własna  		 Analiza własna  		0
na=Odwodnienie wykopów przy budowie kanalizacji sanitarnej
uw=ST. 5.2
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=15
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 3]
na=Roboty montażowe  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=710
nu=2.1.2
wn=	

[POZYCJA]
id=712
pd=KNNR 4 1308-02 	KNNR	4 1308-02	4	1308-02		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 160 mm -  LITE typ SN8
uw=ST. 5.3.1
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=1
ob=5
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=5	1	5						

[POZYCJA]
id=715
pd=KNR 2-19 0111-0200 	KNR	2-19 0111-0200	2-19	0111-0200		0
na=Wykonanie przecisku o rurą stalową Dn500  zabezpieczoną antykorozyjnie w gruntach  kategorii III-IV wraz z kosztem rury
uw=ST. 5.3.7.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=2
ob=4
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=4	1	4						

[POZYCJA]
id=716
pd=KNR 2-19 0111-0200 	KNR	2-19 0111-0200	2-19	0111-0200		0
na=Wykonanie przecisku o rurą stalową Dn500  zabezpieczoną antykorozyjnie w gruntach  kategorii III-IV wraz z kosztem rury(odcinek S1-S2 pod istniejącą jezdnia)
uw=ST. 5.3.7.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=18
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=18	1	18						

[POZYCJA]
id=717
pd=KNNR 4 1308-03 	KNNR	4 1308-03	4	1308-03		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 200 mm -  LITE typ SN8
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=125
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=125	1	125						

[POZYCJA]
id=718
pd=KNNR 4 1308-04 	KNNR	4 1308-04	4	1308-04		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 250 mm -  LITE typ SN8
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=88.8
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=88.8	1	88,8						

[POZYCJA]
id=719
pd=KNNR 4 1308-05 	KNNR	4 1308-05	4	1308-05		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 315 mm -  LITE typ SN8
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=142.7
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=142.7	1	142,7						

[POZYCJA]
id=720
pd=KNNR 4 1308-06 	KNNR	4 1308-06	4	1308-06		0
na=Kanały z rur PVC łączonych na wcisk o śr. zewn. 400mm -  LITE typ SN8
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=7
ob=225
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=225	1	225						

[POZYCJA]
id=721
pd=KNNR 4 1321-03 	KNNR	4 1321-03	4	1321-03		0
na=Kształtki PVC kanalizacyjne jednokielichowe łączone na wcisk  o śr. zewn. 200 mm - trójnik śr. 200/200 mm/90 st. typ SN8
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=8
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=722
pd=KNNR 4 1321-03 	KNNR	4 1321-03	4	1321-03		0
na=Kształtki kanalizacyjne: kolano PVC200 67°
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=9
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=723
pd=KNNR 4 1321-02 	KNNR	4 1321-02	4	1321-02		0
na=Kształtki kanalizacyjne: korek PVC160
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=10
ob=8
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=8	1	8						

[POZYCJA]
id=724
pd=KNNR 4 1321-03 	KNNR	4 1321-03	4	1321-03		0
na=Kształtki kanalizacyjne: korek PVC200
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=11
ob=6
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=6	1	6						

[POZYCJA]
id=725
pd=KNNR 4 1321-04 	KNNR	4 1321-04	4	1321-04		0
na=Kształtki kanalizacyjne: korek PVC250
uw=ST.5.3.1.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=12
ob=1
jm=szt.	020
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=726
pd=KNNR 4 1413-01 	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		0
na=Proj. studnie z kręgów wibroprasowanych lub  polimerobetonowych Dn1000 łączonych na felc i uszczelki  gumowe klasy minimum W6 z pokrywą żelbetową,  włazem  żeliwnym D400 i pierścieniem odciążającym, cokół studni  prefabrykowany, monolityczny (krąg z dnem)w  gotowym  wykopie o głębok. 3m
uw=ST. 5.3.4
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=13
ob=3
jm=studnia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=3	1	3						

[POZYCJA]
id=727
pd=KNNR 4 1413-01 	KNNR	4 1413-01	4	1413-01		0
na=Proj. studnie z kręgów wibroprasowanych lub  polimerobetonowych Dn1000 łączonych na felc i uszczelki  gumowe klasy minimum W6 z pokrywą żelbetową,  włazem  żeliwnym C250 bezgniazdowym nieryglowanym luźnym z  dwoma otworami umożliwiającymi otwarcie pokrywy włazu,  cokół studni prefabrykowany, monolityczny (krąg z dnem) w  gotowym  wykopie o głębok. 3m
uw=ST. 5.3.4.
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=14
ob=9
jm=studnia	000
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=9	1	9						

[POZYCJA]
id=732
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Inspekcja TV (kamerowanie) wszystkich odcinków  sieci  kanalizacji sanitarnej
uw=ST. 5.3.8.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=15
ob=578
jm=m	040
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=578	1	121,5+88,8+142,7+205,5+19,5						

[POZYCJA]
id=733
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Próba szczelności sieci kanalizacji sanitarnej
uw=5.3.9.
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=16
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[ELEMENT 1]
na=Prace towarzyszące i drogowe  
je=0	
wa=0
kn=0	0	0
id=758
nu=3
wn=	

[POZYCJA]
id=734
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Roboty pomiarowe przy liniowych robotach ziemnych -  z  inwentaryzacją powykonawczą
uw=ST.0.2
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=1
ob=1
jm=kpl	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[MNOŻNIKI RMS]
wr=0.6		0.6
wm=0.6		0.6
ws=0.6		0.6

[POZYCJA]
id=735
pd= kalkulacja własna  		kalkulacja własna   		 kalkulacja własna   		0
na=Koszt Zajęcie pasa drogowego i organizacji ruchu  -koszt  ponosi Wykonawca robót
uw=ST. 0.2
op=1	0	0	0	0	0	0	0
opn=0	0	0	0
nu=2
ob=1
jm=kpl.	090
kj=0	0	0
cj=0
wn=	
cjw=0	PLN

[PRZEDMIAR]
wo=1	1	1						

[POZYCJA]
id=736
pd=KNR 2-31 0815-01 	KNR	2-31 0815-01	2-31	0815-01		0
na=Rozebranie chodników, wysepek przystankowych i przejść dla pieszych z płyt betonowych , polbruku podsypce piaskowej.
uw=ST. 3.7
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=3
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=737
pd=KNNR 6 0801-01 	KNNR	6 0801-01	6	0801-01		0
na=Rozebranie podbudowy z kruszywa gr. 15 cm ręcznie
uw=ST. 3.2.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=4
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=738
pd=KNNR 6 0113-06 	KNNR	6 0113-06	6	0113-06		0
na=Warstwa górna podbudowy z kruszyw łamanych o grubości po zagęszczeniu 15 cm
uw=ST. 3.2.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=5
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[POZYCJA]
id=739
pd=KNNR 6 0502-03 	KNNR	6 0502-03	6	0502-03		0
na=Chodniki z kostki brukowej betonowej grubości 8 cm na podsypce cementowo-piaskowej z wypełnieniem spoin piaskiem wraz z kosztem dowozu i zakupu materiałów
uw=ST. 3.3
op=0	0	0	0	0	0	0	0
nu=6
ob=10
jm=m2	050
kj=0	0	0
cj=0
wn=	

[PRZEDMIAR]
wo=10	1	10						

[SUMA KONTROLNA]
61fa77bd6abd4b6ef55cc81d76f3b03d