.................................................................................

*pieczątka Oferenta*

**Nr ref. TI - II / / 2020 Załącznik Nr 6**

**do Ogłoszenia / SIWZ**

**T Y P O W A N I E R O B Ó T - K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

***wykonanie remontu łazienek, korytarza oraz pomieszczenia myjni butów w budynku Wydziału Sieci Wodociągowej przy ul. Poleskiej 46***

***w Białymstoku***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jedn. | Kwota [ 4 x 5 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Remont łazienek** | | | | |
| 1 | Wymiana misek ustępowych na miski kompaktowe wraz z podejściami | 5 kpl. |  |  |
| 2 | Skucie starej i położenie nowej lazury na kompakcie ( *kolor glazury zbliżony* *do istniejącego* ) | 5 kpl. |  |  |
| 3 | Wymiana brodzików w kabinach prysznicowych na brodziki wykonane ze stali kwasoodpornej/nierdzewnej o wymiarach [ 0,85 x 0,80 m ], wymiana podejść kanalizacyjnych, uzupełnienie glazury, wymiana baterii prysznicowych, demontaż żaluzji i wstawienie w ich miejsce parawanów z folii prysznicowej, prace uzupełniające | 6 kpl. |  |  |
| 4 | Wymiana drzwi do kabin prysznicowych i WC [ h = 2, 00m ]. Malowanie futryn na kolor biały. Drzwi o podwyższonej odporności na wilgoć. | D70 - 6 szt.  D60 - 2 szt. |  |  |
| 5 | Montaż brodzików ze stali kwasoodpornej w pomieszczeniu myjni butów ; brodziki o wymiarach [ 0,90 x 0, 90 m ] wkleić w istniejące podłoże z terakoty wymieniając podejścia ; inne prace pomocnicze | 2 kpl. |  |  |
| 6 | Oczyszczenie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni oraz malowanie farbami o dużej odporności na wodę i wilgoć | 48, 00 m2 |  |  |
| 7 | Oczyszczenie powierzchni sufitów, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni oraz malowanie farbami o dużej odporności na wodę i wilgoć | 56, 00 m2 |  |  |
| 8 | Malowanie drobnych elementów metalowych | 1 kpl. |  |  |
| **Remont szatni i stołówki** | | | | |
| 1 | Oczyszczenie powierzchni ścian, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni oraz malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenie | 1 100, 00 m2 |  |  |
| 2 | Oczyszczenie powierzchni sufitów, uzupełnienie ubytków, szpachlowanie, szlifowanie powierzchni oraz malowanie farbami o podwyższonej odporności na zabrudzenie | 420, 00 m2 |  |  |
| 3 | Oczyszczenie i malowanie elementów metalowych :  - rury : Ø15 - 5, 00 m, Ø25 - 40, 00 m Ø40 - 3, 00 m Ø50 - 24, 00 m  - kanały blaszane : 30x15 - 8 m, 30x30 -24 m, 40x40 - 18 m, 60x60 - 2 m  - grzejniki - 80, 00 m2  - włazy z blachy ryflowanej - 5, 00 m2  - krata stalowa - 10, 00 m2  - wrota stalowe ( *dwustronnie* ) - 2, 30 x 2, 00 m  - podstawa i centrala klimatyzacyjna - 1 kpl.  - inne elementy metalowe - 1 kpl. |  |  |  |
| **Kwota netto łącznie** | | | |  |
| **VAT** | | | |  |
| **Kwota brutto** | | | |  |
| Kwota **brutto** słownie : | | | | |

................................................., dnia .............................. 2020 r. .............................................................

*podpis, pieczątka*

Uwaga :

* roboty będą prowadzone w zakładzie pracy o ruchu ciągłym
* koszty w/w robót winny uwzględniać utylizację i wywóz gruzu i śmieci