Załącznik nr 1A do Ogłoszenia/SIWZ

 Opis parametrów

nr sprawy TAF/04/2020

**OPIS PARAMETRÓW oferowanego urządzenia**

**Dotyczy: przetarg nieograniczony na zakup i dostawę 2 szt. nowych wózków elektrycznych platformowych.**

| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Opis parametrów oferowanego urządzenia:TAK/NIE\**(Parametry uzupełnia Wykonawca)* | UWAGI |
| --- | --- | --- | --- |
| **1.** | **Opis ogólny** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 1.1. | 2 szt. wózków elektrycznych platformowych – fabrycznie nowych.  | TYP MODEL ……………Producent ……………… |  |
| 1.2. | Nośność minimalna 2000 kg | …………………….. |  |
| 1.3. | Ogumienie przód i tył; bezdentkowe minimum R13 | TAK/NIE\*(*wskazać R.)………* |  |
| **2.** | **Wymiary wózka** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 2.1. | Wymiary gabarytowe pojazdu długość x szerokość x wysokość ( z lampą ostrzegawczą) minimum 3450x1300x1850 [mm] | …………………….. |  |
| 2.2. | Wymiary użytkowe skrzyni ładunkowej długość x szerokość x wysokość minimum 2100x1250x250 [mm] | …………………….. |  |
| 2.3. | Maksymalna prędkość jazdy do 25 km/h | …………………….. |  |
| 2.4. | Maksymalna siła uciągu 11 kN | …………………….. |  |
| **3.** | **Silnik i napęd** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 3.1. | Rodzaj napędu silnik elektryczny o napięciu 80V, bezszczotkowy, prądu przemiennego o mocy min. 8 kW. Z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwpyłowym IP65. Z systemem odzysku energii przy hamowaniu. | …………………….. |  |
| 3.2. | Baterie minimum 80V 220Ah | TAK/NIE\* *(wskazać wartość)………* |  |
| **4.** | **Kabina** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 4.1. | Kabina pełna zamknięta z laminatu wygłuszona tapicerowana, w pełni przeszklona – szyby w systemie przesuwnym, wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem. | TAK/NIE\* |  |
| 4.2. | Ilość miejsc siedzących 2 | TAK/NIE\* |  |
| 4.3. | Pełne oświetlenie robocze i drogowe (przednie , tylne) lampa ostrzegawcza lusterka wsteczne zewnętrzne szt. 2, i lusterko wewnętrzne szt. 1 | TAK/NIE\* |  |
| 4.4. | Wyświetlacz w kabinie ze wskaźnikami ilość przepracowanych motogodzin, i stanu naładowania baterii. | TAK/NIE\* |  |
| 4.5. | Grzybek bezpieczeństwa umiejscowiony w kabinie w zasięgu ręki kierowcy | TAK/NIE\* |  |
| 4.6. | Klakson dźwiękowy i sygnalizacja cofania | TAK/NIE\* |  |
| 4.7. | Hamulec nożny i postojowy.  | TAK/NIE\* |  |
| 4.8. | Rama pojazdu zabezpieczona antykorozyjnie – galwanicznie, cynkowana ogniowo i malowana proszkowo | TAK/NIE\* |  |
| 4.9. | Lampa ostrzegawcza typu kogut | TAK/NIE\* |  |
| **5.** | **Skrzynia ładunkowa** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 5.1. | Z burtami otwieranymi i możliwością demontowania | TAK/NIE\* |  |
| 5.2. | Skrzynia ładunkowa z burtami stalowymi cynkowanymi ogniowo i wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową. | TAK/NIE\* |  |
| 5.3. | **Wyposażenie** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 5.4. | Zaczep tylny i uchwyt do holowania pojazdu. | TAK/NIE\* |  |
| 5.5. | Ładowarka baterii trakcyjnej | TAK/NIE\* |  |
| 5.6. | Elektryczne wspomagania układu kierowniczego  | TAK/NIE\* |  |
| 5.7. | System uzupełniania wody | TAK/NIE\* |  |
| 5.8. | System bocznej i górnej wymiany baterii | TAK/NIE |  |
| 5.9. | Przełącznik kierunku jazdy przód / tył bezkolizyjny | TAK/NIE\* |  |
| 5.10. | Pojazd wyposażony w zderzaki gumowe | TAK/NIE\* |  |
| 5.11. | Błotniki i chlapacze ochronne nad kołami | TAK/NIE\* |  |
| **6.** | **Dokumentacja** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| **6.1.** | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności WE/EU | TAK/NIE\* |  |
| **6.2.** | Dokumentacja techniczno ruchowa DTR w języku polskim | TAK/NIE\* |  |
| **6.3.** | Katalog części zamiennych w języku polskim | TAK/NIE\* |  |
| 6.4. | Karta gwarancyjna | TAK/NIE\* |  |
| **7.** | **Gwarancja** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 7.1. | Minimum 18 miesiące na wózek wraz z osprzęt, bez limitu motogodzin, w okresie gwarancji wszystkie wykonywane przeglądy wynikające z DTR – ki, oraz materiały eksploatacyjne zużyte do przeglądu są zawarte w cenie wózka widłowego. maximum gwarancji to 24 miesiące bez limitu motogodzin. | ………. miesięcy bez limitu motogodzin |  |
| 7.2. | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godz.  | TAK/NIE\* |  |
| **8.** | **Dostawa** | **\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*\*** |  |
| 8.1. | Miejsce Dostawy Oczyszczalnia – Białystok, ul. Produkcyjna 102 | TAK/NIE\* |  |
| 8.2. | Szkolenie z obsługi dla 4 pracowników zamawiające w miejscu dostawy | TAK/NIE\* |  |

\*Niepotrzebne skreślić

…………………….…………………….. ………………………………………………………………

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy