.................................................................................

 *pieczątka Oferenta*

**Nr ref. TI - II /792/ 2021 Załącznik Nr 5**

 **do Ogłoszenia / SIWZ**

**T Y P O W A N I E R O B Ó T - K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

***remont magazynu materiałów łatwopalnych i gazów technicznych na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jedn.  | Kwota [ 4 x 5 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1. **Roboty rozbiórkowe**
 |
| 1.1 | Rozbiórka instalacji odgromowej | 1 kpl. |  |  |
| 1.2 | Zerwanie dwóch warstw papy na lepiku | 77, 00 m2 |  |  |
| 1.3 | Rozbiórka orynnowania z blachy ocynkowanej | 1 kpl.  |  |  |
| 1.4 | Rozbiórka obróbek blacharskich z blachy ocynkowanej nie nadających się do użytku | 12, 00 m2 |  |  |
| 1.5 | Rozbiórka opaski z płytek chodnikowych 30 x 30 cm | 37, 00 mb |  |  |
| 1.6 | Rozbiórka posadzki z elementów drewnianych ( klepek) w magazynkach | 43, 00 m2 |  |  |
| 1. **Roboty dachowe**
 |
| 2.1 | Uzupełnienia gładzi cementowej dachu ( ok. 50%) | 39, 00 m2 |  |  |
| 2.2 | Wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej grub. 0,7 mm- pas nadrynnowy i zakończenie dachu - pas podrynnowy | 15, 00 m24, 00 m2 |  |  |
| 2.3 | Wykonanie pokrycia dachowego papą termozgrzewalną- podkład gruntujący- papa wierzchniego krycia | 77, 00 m277, 00 m2 |  |  |
| 2.4 | Wykonanie odwodnienia dachu ( rynny i rury spustowe systemowe z blachy powlekanej )- rury spustowe Ø90 mm - rynny Ø100 mm | 3, 50 m12, 50 m |  |  |
| 2.5 | Czyszczenie i dwukrotne malowanie wentylatora, wywietrzaka i podstawy dachowej | 1 kpl.  |  |  |
| 1. **Roboty elewacyjne**
 |
| 3.1 | Wyprawa ścian tynkiem :- usunięcie łuszczącej się farby- uzupełnienie tynku tradycyjnego- zagruntowanie podłoża i wtopienie - na klej - siatki elewacyjnej- wykonanie tynku mineralnego barwionego w masie, grub. ziarna 1, 5 mm- wykonanie cokolika wysokości 30 cm z tynku kamyczkowego | 97, 00 m29, 00 m297, 00 m290, 00 m27, 00 m2 |  |  |
| 3.2 | Malowanie elementów stalowych budynku ( czyszczenie, gruntowanie, 2 x farba nawierzchniowa ) :- ramy okienne : 0, 60 x 0, 90 m - drzwi stalowe : 1, 60 x 2, 10 m- siatka boksu- elementy stalowe słupów | 5 szt.2 szt.64, 00 m210, 00 m2 |  |  |
| 1. **Roboty wewnątrz magazynków**
 |
| 4.1 | Ściany :- uzupełnienie tynku - przetarcie istniejących tynków, zaszpachlowanie bruzd po robotach  elektrycznych, gruntowanie i 2- krotne malowanie farbą emulsyjną  |   6, 00 m2129, 00 m2 |  |  |
| 4.2 | Strop :- przetarcie istniejących tynków, gruntowanie, 2-krotne malowanie farbą emulsyjną  | 48, 00 m2 |  |  |
| 4.3 | Wykonanie posadzki antypoślizgowej grubości 6 cm, betonowej z posypką kwarcową i gruntowaniem ( *zabezpieczenie przed pyleniem* ) | 42, 00 m2 |  |  |
| 4.4 | Wymiana wpustu podłogowego i udrożnienie kanalizacji  | 1 kpl.  |  |  |
|  Kwota łączna **netto**  |  |
| *Kwota netto słownie :* |
|  VAT [ 23% ] |  |
|  Kwota **brutto** |  |
| *Kwota brutto słownie :* |  |

................................................., dnia .............................. 2021 r. .............................................................

 *podpis, pieczątka*