.................................................................................

 *pieczątka Oferenta*

**Nr ref. TI - II /1006/ 2021 Załącznik Nr 5**

 **do Ogłoszenia / SIWZ**

**T Y P O W A N I E R O B Ó T - K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

***wykonanie drobnych robót remontowych w budynkach na terenie SUW Jurowce***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jedn.  | Kwota [ 4 x 5 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Korytarz przy wejściu głównym** |
| 1 | Uzupełnienie ubytku lamperii przy dozowniku dezynfekującym wraz z przemalowaniem ściany  | 10 m2 |  |  |
| **Pompownia płucząca** |
| 1 | Likwidacja zacieku przy wyjściu z kanalizacji z budynku | 1 m2 |  |  |
| 2 | Likwidacja zacieku na frontowych ( *bocznych* ) ściankach antresoli | 16 m2 |  |  |
| 3 | Usunięcie ubytku tynku z przemalowaniem na suficie ( *przy drzwiach wejściowych obok osuszacza* ) | 0, 01 m2 |  |  |
| **Galeria rurociągów pod filtrami** |
| 1 | Szpachlowanie i malowanie ściany przy filtrze nr 4 ( *obok mętnościomierza i od strony popłuczyn* )  | 3, 5 m2 |  |  |
| 2 | Szpachlowanie i malowanie ściany przy filtrze nr 3 ( *od strony popłuczyn*)  | 2, 5 m2 |  |  |
| 3 | Szpachlowanie i malowanie ściany przy wyjściu rury popłuczyn na zewnątrz budynku po stronie filtrów 5 – 8  | 6 m2 |  |  |
| **Hala filtrów** |
| 1 | Malowanie sufitu nad filtrem nr 7 ( *widoczne zachlapania* )  | 4 m2 |  |  |
| 2 | Odmalowanie ściany przedniej hali filtrów  | 60 m2 |  |  |
| 3 | Naprawa z odmalowaniem uszkodzonej boni zewnętrznej | 2 m2 |  |  |
| **Ozonownia** |
| 1 | Likwidacja pęknięć i ubytków przy wizjerach komór kontaktowych na ciągu nr 1 i 2 | 3 m2 |  |  |
| 2 | Naprawa przeciekającego okna na klatce schodowej po stronie filtrów 1 - 4 | 1 kpl.  |  |  |
| 3 | Przemalowanie pomieszczenia rozdzielni i szafy sterującej  | 8 m2 |  |  |
| 4 | Naprawa odstającej glazury na ścianie przy podłodze obok destruktora nr 1  | 2 m2 |  |  |
| 5 | Wykonanie nowego tynku na suficie przy komorach kontaktowych nr 1 i 2 | 2 m2 |  |  |
| 6 | Likwidacja zacieków pod dużą kopułą ( dół ozonowni )  | 5 m2 |  |  |
| 7 | Wykonanie nowego tynku przy wejściu rurociągu wody surowej na komorach nr 1 i 2 ( *zdjęcie płytek, położenie nowego tynku, odmalowanie* )  | 10 m2 |  |  |
| 8 | Naprawa glazury pod czytnikiem stężenia ozonu ( ciąg nr 2 )  | 2 m2 |  |  |
| 9 | Wymiana uszczelek w 4 oknach | 12 m |  |  |
| 10 | Odgrzybienie i pomalowanie ściany zewnętrznej budynku ( od strony chlorowni )  | 20 m2 |  |  |
| **Zbiornik tlenu** |
| 1 | Naprawa uszkodzonej posadzki przy płycie z blachy nierdzewnej |  |  |  |
| 2 | Montaż odspojonej płyty ze stali nierdzewnej zabezpieczającej posadzkę  |  |  |  |
| **Kotłownia** |
| 1 | Uszczelnienie przeciekającego daszku nad wnęką za kotłami | 1 kpl.  |  |  |
| 2 | Uzupełnienie brakujących płytek ( *glazura* ) na ścianie - na wprost schodów  | 0, 5 m2 |  |  |
| 3 | Uzupełnienie ubytku tynku na lamperii przy podłodze ( *pomieszczenie za kotłami* )  |  |  |  |
| 4 | Wykonanie nowego tynku ( *prawa ściana w pomieszczeniu za kotłami na wysokości ok. 1, 80 m* )  |  |  |  |
| **Wejście do budynku głównego** |
| 1 | Naprawa progu wzdłuż drzwi wejściowych i okien ( *zerwanie kostki, wyrównanie podłoża, wykonanie nowego progu* )  | 1 kpl.  |  |  |
| **Zbiornik wody czystej** |
| 1 | Uzupełnienie ubytku tynku w przedsionkach do zbiorników, odgrzybienie, odmalowanie ściany  | 150 m2 |  |  |
| 2 | Odmalowanie drzwi ( *kolor biały* ) od strony wewnętrznej | 3 kpl. |  |  |
|  Kwota łączna **netto**  |  |
| *Kwota netto słownie :* |
|  VAT [ 23% ] |  |
|  Kwota **brutto** |  |
| *Kwota brutto słownie :* |  |

................................................., dnia .............................. 2021 r. .............................................................

 *podpis, pieczątka*