**Załącznik nr 1A**

**Nr ref. sprawy: TAF/1/2022**

**Dotyczy: przetargu na:**

***ZAKUP I DOSTAWĘ 1 SZT. NOWEGO WÓZKA ELEKTRYCZNEGO PLATFORMOWEGO Z HOMOLOGACJĄ***

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | Opis parametrów oferowanego urządzenia:  TAK/NIE\*  (*parametry uzupełnia Wykonawca)* | Parametry rzeczywiste-opis |
| **1.** | **Opis ogólny** | **-----------** | **--------------** |
| 1.1. | 1 szt. wózek elektryczny platformowy z homologacją – fabrycznie nowy | Typ model …  Producent … |  |
| 1.2. | Ładowność skrzyni ładunkowej minimum 500 kg | ………….…. kg |  |
| 1.3. | Ogumienie przód i tył; bezdętkowe minimum R13 z kołpakami | TAK/NIE (wskazać R) … |  |
| 1.4. | Wymiary użytkowe skrzyni ładunkowej długość x szerokość x wysokość minimum 1100x1200x250 [mm] | … |  |
| 1.5. | Rodzaj napędu silnik elektryczny o prądu przemiennego o mocy min. 3 kW z zabezpieczeniem przeciwwilgociowym i przeciwpyłowym | …. |  |
| 1.6. | Baterie minimum 250Ah | TAK/NIE\* *(wskazać wartość)…* |  |
| 1.7. | Kabina w kolorze RAL9010 z wstawkami RAL5010 pełna zamknięta z 2 otwieranymi drzwiami, wygłuszona tapicerowana, w pełni przeszklona, wycieraczka szyby przedniej ze spryskiwaczem, ogrzewanie szyby przedniej | TAK/NIE\* |  |
| 1.8. | Ilość miejsc siedzących 2 z pasami bezpieczeństwa | TAK/NIE\* |  |
| 1.9. | Pełne oświetlenie robocze i drogowe (przednie , tylne) lampa ostrzegawcza lusterka wsteczne zewnętrzne szt. 2, i lusterko wewnętrzne szt. 1 | TAK/NIE\* |  |
| 1.10. | Wyświetlacz w kabinie ze wskaźnikami ilość przepracowanych motogodzin, i stanu naładowania baterii | TAK/NIE\* |  |
| 1.11. | Grzybek bezpieczeństwa umiejscowiony w kabinie w zasięgu ręki kierowcy | TAK/NIE\* |  |
| 1.12. | Klakson dźwiękowy i sygnalizacja cofania | TAK/NIE\* |  |
| 1.12. | Hamulec nożny i postojowy | TAK/NIE\* |  |
| 1.13. | Wspomaganie układu kierowniczego | TAK/NIE\* |  |
| 1.14. | Rama pojazdu zabezpieczona antykorozyjnie | TAK/NIE\* |  |
| 1.15. | Lampa ostrzegawcza typu kogut | TAK/NIE\* |  |
| 1.16. | Skrzynia ładunkowa z burtami otwieranymi i możliwością demontowania, aluminiowymi lub stalowymi cynkowanymi ogniowo i wyłożona sklejką wodoodporną antypoślizgową. | TAK/NIE\* |  |
| 1.17. | Ładowarka/prostownik baterii | TAK/NIE\* |  |
| 1.18. | Wspomagania układu kierowniczego | TAK/NIE\* |  |
| 1.19. | System uzupełniania wody destylowanej w akumulatorach | TAK/NIE\* |  |
| **2.** | **Dokumentacja** | ----------- | -------------- |
| 2.1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności WE/EU (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| 2.2. | Instrukcja obsługi w języku polskim (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| 2.3. | Katalog części zamiennych w języku polskim (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| 2.4. | Pojazd musi spełniać badania na kompatybilność elektromagnetyczną. **Protokół z pomiarów** (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| 2.5. | Karta gwarancyjna (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| 2.6. | Dokument potwierdzający homologację pojazdu (w momencie dostawy pojazdu) | TAK/NIE\* |  |
| **3.** | **Gwarancja** | ----------- | --------------- |
| 3.1. | Minimum 18 miesiące na wózek wraz z osprzęt, bez limitu motogodzin; w okresie gwarancji wszystkie wykonywane przeglądy wynikające z instrukcji obsługi oraz materiały eksploatacyjne zużyte do przeglądu są zawarte w cenie wózka elektrycznego platformowego. Maximum gwarancji to 24 miesiące bez limitu motogodzin. | … miesięcy gwarancji na wózek wraz z osprzętem, bez limitu motogodzin; w okresie gwarancji wszystkie wykonywane przeglądy wynikające z instrukcji obsługi oraz materiały eksploatacyjne zużyte do przeglądu są zawarte w cenie wózka elektrycznego platformowego. |  |
| 3.2. | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 48 godz. | TAK/NIE\* |  |

\*niepotrzebne skreślić

…………………….…………………….. ………………………………………………………………

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy