**Załącznik nr 1A**

**Nr ref. sprawy: TPP/09/2024**

**Dotyczy: przetargu na:**

**ZAKUP I DOSTAWĘ TRAKTORA OGRODOWEGO WRAZ Z MASZYNAMI TOWARZYSZĄCYMI (PŁUG DO ŚNIEGU, ZAMIATARKA, POSYPYWARKA PIASKU I SOLI, KOSIARKA MIĘDZYOSIOWA)**

**Opis parametrów**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **Lp.** | **Wymagania Zamawiającego** | **Wymagania, parametry** | **Oferowane parametry** *Parametry uzupełnia Wykonawca,***\****niepotrzebne skreślić* |
| 1 | traktor ogrodowy fabrycznie nowy rok produkcji  | 2023 lub 2024 | Wskazać rok produkcji: …………….. |
| 2 | silnik tego samego producenta co traktor  | pojemność 990 – 1100 cm3 | Wskazać wartość: …………….. |
| 3 | moc silnika  | 23 – 30 kM | Wskazać wartość: …………….. |
| 4 | liczba cylindrów  | 3 | TAK/NIE\* |
| 5 | silnik chłodzony cieczą | - | TAK/NIE\* |
| 6 | norma emisji spalin | zgodność numer 5 | TAK/NIE\* |
| 7 | jednoczęściowa metalowa maska | - | TAK/NIE\* |
| 8 | przekładnia hydrostatyczna | - | TAK/NIE\* |
| 9 | reduktor dwuzakresowy | - | TAK/NIE\* |
| 10 | tempomat | - | TAK/NIE\* |
| 11 | napęd na 4x4 załączany mechanicznie | - | TAK/NIE\* |
| 12 | blokada mechanizmu różnicowego tylnego mostu załączana mechanicznie | - | TAK/NIE\* |
| 13 | tylny TUZ kat I | udźwig 450 kg - 550 kg | Wskazać wartość: …………….. |
| 14 | regulacja pozycyjna tylnego TUZ-a | - | TAK/NIE\* |
| 15 | WOM tylny niezależny  | 540 obr./min. | TAK/NIE\* |
| 16 | WOM międzyosiowy  | 2500 obr./min. | TAK/NIE\* |
| 17 | ciągnik musi posiadać możliwość wyposażenia w przedni WOM | - | TAK/NIE\* |
| 18 | oryginalna hydraulika przód  |  2 sekcje | TAK/NIE\* |
| 19 | oryginalna hydraulika tył  | 2 sekcje | TAK/NIE\* |
| 20 | dodatkowa hydraulika z funkcją blokady  | 1 sekcja tył | TAK/NIE\* |
| 21 | oryginalne joysticki do obsługi hydrauliki przedniej i tylnej( opcja blokady joysticka ) | - | TAK/NIE\* |
| 22 | płaska podłoga | - | TAK/NIE\* |
| 23 | hamulec postojowy | - | TAK/NIE\* |
| 24 | wspomaganie kierownicy | - | TAK/NIE\* |
| 25 | hamulec ręczny | - | TAK/NIE\* |
| 26 | regulacja prędkości opadania tylnego TUZ-a | - | TAK/NIE\* |
| 27 | pokrętło do regulacji wysokości koszenia kosiarki między osiowej | - | TAK/NIE\* |
| 28 | opony rolnicze:  | 18x8,5x10 przód / 26x12-12 tył | Wskazać wartość: przód………… tył…………… |
| 29 | oryginalna ogrzewana kabina z homologacją | - | TAK/NIE\* |
| 30 | kabina czterosłupkowa | - | TAK/NIE\* |
| 31 | fotel z zawieszeniem pneumatycznym | - | TAK/NIE\* |
| 32 | homologacja do rejestracji ciągnika | - | TAK/NIE\* |
| 33 | obciążniki 100 kg do montażu z przodu ciągnika na wyposażeniu. 5 sztuk po 20 kg każdy z możliwością dowolnej konfiguracji | - | TAK/NIE\* |

................................ dn. ......................... r.

 ......................................................................................

 (Pieczęć/cie i podpis/y)