**Załącznik nr 1 Formularz Oferty**

**nr sprawy TAT/5/2020**

**FORMULARZ OFERTY**

**w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę nowego samochodu ciężarowego typu wywrotka.**

1. ZAMAWIAJĄCY:

„Wodociągi Białostockie” Sp. z o.o.

zarejestrowana w Sądzie Rejonowym w Białymstoku XII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego pod Nr KRS 0000024985, NIP 542-020-01-22, kapitał zakładowy: 165 540 000,00 zł

|  |  |
| --- | --- |
| Adres:ul. Młynowa 52/115-404 BiałystokPolska | tel.   +48 85 74 58 100 fax   +48 85 74 58 113 Adres internetowy: www.wobi.pl |

2. WYKONAWCA:

Nazwa:....................................................................................................................................

Siedziba: .................................................................................................................................

Tel/Fax: ..................................................................................................................................

REGON: .................................................................................................................................

NIP..........................................................................................................................................

Adres strony internetowej: ....................................................................................................

3. OSOBA UPRAWNIONA DO KONTAKTÓW:

|  |  |
| --- | --- |
| Imię i nazwisko |  |
| Adres |  |
| Nr telefonu |  |
| Nr faksu |  |

4. Ja (my) niżej podpisany(i) oświadczam(y), że:

1. Zapoznałem(liśmy) się z treścią Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami (w tym ze wzorem umowy) i nie wnosimy do nich żadnych zastrzeżeń ani uwag.
2. Gwarantuję(my) wykonanie przez w/w Wykonawcę całości przedmiotu zamówienia na warunkach określonych przez Zamawiającego w treści Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ) wraz z załącznikami przy uwzględnieniu wyjaśnień Zamawiającego.
3. Oświadczam, że w/w Wykonawca posiada odpowiednie kompetencje jak i uprawnienia do prowadzenia określonej działalności zawodowej, a także posiada stosowną zdolność techniczną jak i zawodową niezbędną do należytego wykonania przedmiotowego zamówienia
4. Oświadczam/my, że wyceniliśmy wszystkie elementy niezbędne do prawidłowego

 wykonania zamówienia.

1. Oświadczam/my, że termin realizacji zamówienia wyniesie: ………………… miesięcy licząc od dnia zawarcia umowy.
2. Cena mojej (naszej) oferty za realizację niniejszego zamówienia wynosi:

**Kwota netto:** ……………….. zł.(słownie złotych: ……………………………………………………………

…………………………………………………………………………………………………………………………………)

plus należny podatek VAT w wysokości ................... zł., stawka VAT ………………….%,

co stanowi łącznie: **Kwotę brutto** …………..…………………………(słownie złotych:………………….

…………………………………………………………………………………………………………………………………)

1. Długość okresu udzielonej gwarancji na kompletny samochód ciężarowy z zabudową wynosi: ………………………… miesięcy bez limitu kilometrów.

*(Minimalny okres gwarancji wymagany przez Zamawiającego 24 miesiące)*

1. Wykonawca w ramach realizacji zamówienia dostarczy nowy samochód ciężarowy typu wywrotka:

Marka ……………………………………………………………,

Model ……………………………………………………. Rok produkcji: 2020,

Oświadczam/my, iż zaoferowany samochód ciężarowy typu wywrotka spełnia wszystkie parametry i wymagania wskazane w Rozdziale I Ogłoszenia / SIWZ oraz we wzorze Umowy.

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **Podwozie:** | **Potwierdzenie spełnienia wymaganych parametrów przez Wykonawcę:TAK/NIE** | **Uwagi\*** |
| 1.    Fabrycznie nowe, rok produkcji 2020, |   |   |
| 2.    Dopuszczalna masa całkowita pojazdu 18 000 kg, |   |   |
| 3.    Rozstaw osi min. 3550 mm – max. 3900 mm, |   |   |
| 4.    Pojazd przystosowany do ruchu prawostronnego (kierownica po lewej stronie), |   |   |
| 5.    Silnik, układ napędowy i wydechowy: |   |   |
| -        Moc silnika min. 230 KM max. 300 KM, |   |   |
| -        Układ napędowy dwuosiowy (4x2), |   |   |
| -        Norma emisji spalin min. EURO 6, |   |   |
| -        Wlot zasysania powietrza umiejscowiony u góry z tyłu kabiny, |   |   |
| -        Dodatkowy filtr paliwa z separatorem wody, |   |   |
| -        Skrzynia biegów manualna lub automatyczna, skrzynia biegów z opcją biegu „pełzającego”, |   |   |
| -        Przystawka odbioru mocy od skrzyni biegów do napędu hydrauliki wywrotu, spełniająca wymogi zabudowy, |   |   |
| -        Napęd na tylną oś z opcją blokady mechanizmu różnicowego, |   |   |
| -        Układ wydechowy wyprowadzony do góry za kabiną, zabezpieczony osłoną ochronną, |   |   |
| 6.    Zawieszenie i koła: |   |   |
| -        Zawieszenie przednie – resory paraboliczne o dopuszczalnym nacisku min. 7 t, |   |   |
| -        Stabilizator osi przedniej, |   |   |
| -        Zawieszenie tylne – resory paraboliczne o dopuszczalnym nacisku min. 11 t, |   |   |
| -        Stabilizator osi tylnej, |   |   |
| -        Koła 22,5” z oponami wielosezonowymi, felgi stalowe |   |   |
| -        Tylna oś na kołach bliźniaczych, |   |   |
| 7.    Układ hamulcowy – pneumatyczny: |   |   |
| -        Hamulce osi przedniej i tylnej – tarczowe |   |   |
| -        ABS, |   |   |
| -        System stabilizacji toru jazdy, |   |   |
| -        System kontroli trakcji, |   |   |
| -        Hamulec silnikowy, |   |   |
| -        Podgrzewany osuszacz powietrza, |   |   |
| -        Układ hamulcowy do przyczepy – przyłącze hamulcowe 2-przewodowe na końcu ramy, |   |   |
| 8.    Kabina: |   |   |
| -        Kabina trzymiejscowa, dzienna, w kolorze niebieskim RAL 5010, |   |   |
| -        Siedzenie kierowcy z zawieszeniem pneumatycznym, |   |   |
| -        Trzecie siedzenie statyczne, |   |   |
| -        Dodatkowe kompletne pokrowce na siedzenia (oparcie i siedzisko), |   |   |
| -        Układ kierowniczy lewostronny ze wspomaganiem hydraulicznym, |   |   |
| -        Koło kierownicy z regulacją w dwóch płaszczyznach,  |   |   |
| -        Tapicerka drzwi zmywalna, |   |   |
| -        Gumowe dywaniki, również dla trzeciego siedzenia statycznego,  |   |   |
| -        Klimatyzacja z regulacją temperatury, |   |   |
| -        Niezależne ogrzewanie postojowe, |   |   |
| -        Stopnica na przednim błotniku po stronie kierowcy, |   |   |
| -        Uchwyt na dachu kabiny, po stronie kierowcy, |   |   |
| -        Elektryczne sterowanie szyb i lusterek, |   |   |
| -        Dwa podgrzewane lusterka wsteczne, dwa pogrzewane lusterka szerokokątne, lusterko krawężnikowe/rampowe, lusterko przed szybą przednią (dojazdowe), |   |   |
| -        Elektryczna regulacja zasięgu przednich reflektorów, |   |   |
| -        Luk dachowy/klapa wentylacyjna otwierana mechanicznie, |   |   |
| -        Tachograf cyfrowy, |   |   |
| -        Instalacja – zasilanie i antena, umożliwiająca montaż radiotelefonu (CB-radia), |   |   |
| -        Gniazdo zapalniczki 12V, |   |   |
| -        Osłona przeciwsłoneczna przed szybą czołową, |   |   |
| -        Centralny zamek, |   |   |
| -        Dwa komplety kluczyków do pojazdu, |   |   |
| -        Dwie lampy ostrzegawcze LED, w kolorze żółtym, na dachu kabiny, |   |   |
| -        Oświetlenie wejścia kierowcy i pasażera, |   |   |
| -        Radio samochodowe, montowane fabrycznie, |   |   |
| -        Komputer pokładowy w języku polskim, wskazujący dodatkowe parametry pracy pojazdu poza standardowymi informacjami dostępnymi na tablicy rozdzielczej, |   |   |
| -        Zestaw kluczy i podnośnik hydrauliczny dostosowany do pojazdu, |   |   |
| -        Apteczka, trójkąt ostrzegawczy, gaśnica, |   |   |
| 9.    Osłony boczne przeciw najazdowe aluminiowe, |   |   |
| 10. Mechaniczny, główny wyłącznik prądowy/akumulatorów, |   |   |
| 11. Ogranicznik prędkości do max. 90 km/h |   |   |
| 12. Pełnowymiarowe koło zapasowe zamontowane w podwoziu, kliny zabezpieczające, |   |   |
| 13. Oświetlenie zewnętrzne pojazdu zgodne z obowiązującymi przepisami, |   |   |
| 14. Światła do jazdy dziennej, |   |   |
| 15. Tylne nadkola z tworzywa sztucznego z gumowymi fartuchami przeciwbłotnymi, |   |   |
| 16. Zderzak przedni – metalowy, |   |   |
| 17. Zbiornik paliwa min. 150 litrów, z zamykanym na klucz korkiem wlewu paliwa i sondą poziomu paliwa, |   |   |
| 18. Immobilizer, |   |   |
| 19. Sygnał dźwiękowy załączonego biegu wstecznego, zamontowany z tyłu pojazdu, |   |   |
| 20. Osłony reflektorów przednich i tylnych, |   |   |
| 21. Sprzęg przyczepy wraz z instalacją elektryczną, |   |   |
| 22. Tylna belka przeciw najazdowa, |   |   |
| 23. Dodatkowe światło/halogen cofania zamontowany na końcu ramy pojazdu. |   |   |
| **Zabudowa:** |
| 1.    Fabrycznie nowa wywrotka samowyładowcza – trójstronna, w kolorze RAL 5010, |   |   |
| 2.    Wykonana ze stali zabezpieczonej antykorozyjnie, |   |   |
| 3.    Długość gabarytowa (zewnętrzna) min. 4500 mm – max. 5000 mm, dostosowana do rozstawu osi oraz długości ramy pojazdu, |   |   |
| 4.    Szerokość gabarytowa (zewnętrzna) min. 2500 mm – max. 2550 mm, |   |   |
| 5.    Wysokość burt bocznych i tylnej – 600 mm, |   |   |
| 6.    Wysokość przedniej ściany – 800 mm, |   |   |
| 7.    Podłoga o grubości min. 4 mm, |   |   |
| 8.    Burty o grubości min 2,5 mm, |   |   |
| 9.    Burty boczne dzielone, demontowane wraz ze słupkami, z dolnymi i górnymi zawiasami ze wspomaganiem sprężynowym, |   |   |
| 10. Burta tylna z zawiasami górnymi i dolnymi, demontowana wraz ze słupkami, |   |   |
| 11. Burta tylna otwierana automatycznie, mechanicznie podczas wywrotu do tyłu (uchylna), |   |   |
| 12. Siłownik hydrauliczny podpodłogowy, o parametrach adekwatnych do zabudowy |   |   |
| i pojazdu, |   |   |
| 13. Pompa hydrauliczna wraz ze zbiornikiem oleju z pełnym oprzyrządowaniem hydraulicznym, ze sterowaniem wywrotem z kabiny pojazdu, |   |   |
| 14. Sygnalizacja podniesienia skrzyni w kabinie kierowcy, |   |   |
| 15. Podpora skrzyni co celów serwisowych/naprawczych, |   |   |
| 16. Stopnie ułatwiające wejście na skrzynię, |   |   |
| 17. Plandeka zakrywająca przestrzeń ładunkową, z ręcznym mechanizmem rolującym, zamontowana na przedniej ścianie skrzyni, wraz z hakami do mocowania plandeki do ścian wywrotki. Kolor plandeki – niebieski, zbliżony do koloru nadwozia, |   |   |
| 18. Światła obrysowe zgodnie z przepisami ruchu drogowego, |   |   |
| 19. Oznaczenie konturowe odblaskowe. |   |   |

 \* W kolumnie należy podać wartości liczbowe parametrów pojazdu, dla których Zamawiający określił dopuszczalne przedziały wartości danego parametru. Dodatkowo w kolumnie uwagi Wykonawca ma możliwość uszczegółowienia danego parametru

1. Akceptuję/my bez zastrzeżeń warunki płatności określone w Ogłoszeniu/SIWZ.
2. Niniejsza oferta jest ważna przez okres 60 dni,
3. W przypadku uznania mojej (naszej) oferty za najkorzystniejszą zobowiązuję(emy) się zawrzeć umowę w miejscu i terminie jakie zostaną wskazane przez Zamawiającego.
4. Nie uczestniczę(my) jako Wykonawca w jakiejkolwiek innej ofercie złożonej w celu udzielenia niniejszego zamówienia.;
5. Oświadczam, że wypełniłem obowiązki informacyjne przewidziane w art. 13 lub art. 14 RODO wobec osób fizycznych, od których dane osobowe bezpośrednio lub pośrednio pozyskałem
w celu ubiegania się o udzielenie zamówienia publicznego w niniejszym postępowaniu.
(W przypadku gdy wykonawca nie przekazuje danych osobowych innych niż bezpośrednio jego dotyczących lub zachodzi wyłączenie stosowania obowiązku informacyjnego, stosownie do art. 13 ust. 4 lub art. 14 ust. 5 RODO treści oświadczenia wykonawca nie składa (przez jego wykreślenie).
6. Wyrażam zgodę na przetwarzanie danych osobowych zgodnie z postanowieniami załącznika Nr 4 do niniejszego Ogłoszenia/ Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ).
7. W ofercie \*znajdują się/nie znajdują się informacje stanowiące tajemnicę przedsiębiorstwa
w rozumieniu Ustawy z dnia 16 kwietnia 1993 r. o zwalczaniu nieuczciwej konkurencji(t.j. Dz. U. z 2019 r. poz. 1010 z późn. zm.). Wskazane poniżej informacje zawarte w ofercie stanowią tajemnicę przedsiębiorstwa i w związku z niniejszym nie mogą być one udostępniane,
w szczególności innym uczestnikom postępowania:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **lp.** | **Oznaczenie rodzaju (nazwy) informacji** | **Strony w ofercie** **(wyrażone cyfrą)**  |
| **od** | **do** |
|  |  |  |  |
|  |  |  |  |

UZASADNIENIE:…………………………………………………………………………………………………………………………………. …………………………………………………………………………………………………………………………………………………………

…………………….…………………….. ………………………………………………………………

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy