.................................................................................

*pieczątka Oferenta*

**Nr ref. TI - II / 1115 / 2020 Załącznik Nr 4**

**do Ogłoszenia / SIWZ**

**T Y P O W A N I E - K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

***remont tarasu budynku świetlicy przy ul. Młynowej 52/1 w Białymstoku***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jedn. | Kwota [ 4 x 5 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| 1 | Skucie istniejącego gresu i betonu na głębokość ok. 2 cm ( *powierzchnia górna, boki, cokół* ) | 92, 00 m2 |  |  |
| 2 | Wykonanie betonu kontaktowego o grubości 0,5 cm na całej powierzchni tarasu | 92, 00 m2 |  |  |
| 3 | Ułożenie płyt granitowych płomieniowanych, kolor *brąz królewski*, grubości 3 cm,  o wymiarach płyty 60 x 60 cm, klej ( *elastyczny, mrozoodporny, do granitu* )  z dylatacjami ( *zgodnie z dylatacjami podłoża* ) z kapinosem i nawisem 3 cm | 76, 00 m2 |  |  |
| 4 | Ułożenie płyt granitowych polerowanych, kolor *brąz królewski*, grubości 2 cm - *boki tarasu i cokół* *budynku świetlicy* - klej ( *elastyczny, mrozoodporny, do granitu* ) z dylatacjami ( *zgodnie z dylatacjami podłoża* ) | 17, 00 m2 |  |  |
| 5 | Wykonanie fugi szerokości 2 mm ; fuga ( *elastyczna, do zastosowań zewnętrznych* ) | 1 kpl. |  |  |
| 6 | Impregnacja powierzchni granitowych | 93, 00 m2 |  |  |
| **Kwota netto łącznie** | | | |  |
| **VAT** | | | |  |
| **Kwota brutto** | | | |  |
| Kwota **brutto** słownie : | | | | |

................................................., dnia .............................. 2020 r. .............................................................

*podpis, pieczątka*