Załącznik nr 1A do ogłoszenia/SIWZ

 Opis parametrów

Nr ref. sprawy: 4/TPJ/2021

**OPIS PARAMETRÓW oferowanego urządzenia**

**w przetargu nieograniczonym na zakup i dostawę przyczepy rolniczej z homologacją.**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Wymagania minimalne Zamawiającego | TAK/NIE | Parametry rzeczywiste-opis |
| **1.** | **Opis ogólny** | **-----------** | **--------------------** |
| 1.1. | Przyczepa rolnicza z homologacją – fabrycznie nowa  |  |  |
| 1.2. | Ładowność minimum 6000 kg |  |  |
| 1.3. | Dopuszczalna masa całkowita maksymalnie DMC 9000 kg |  |  |
| 1.4. | Ogumienie przód i tył, R 16 szerokość minimum 345 |  |  |
| 1.5. | Maksymalne wymiary całkowite długość z dyszlem x szerokość x wysokość 6300x2600x2500 [mm] |  |  |
| 1.6. | Maksymalne wymiary skrzyni ładunkowej długość x szerokość x wysokość 4500x2400x600 [mm] |  |  |
| 1.7. | Wysokość przestrzeni ładunkowej od ziemi w zakresie od 1000 mm do 1200 mm |  |  |
| 1.8. | Wywrót, kąt wywrotu(do tyłu/na boki) minimum : trójstronny (35/35) |  |  |
| 1.9. | Pełne oświetlenie drogowe |  |  |
| 1.10. | Hamulce pneumatyczne dwuobwodowe |  |  |
| 1.11. | Hamulec postojowy ręczny z dźwignią |  |  |
| 1.12. | Pełno-wymiarowe koło zapasowe, identyczne z ogumieniem głównym w ciągniku |  |  |
| 1.13. | Wieszak koła zapasowego |  |  |
| 1.14. | Nadstawki z siatki 30x30mm, wysokość minimum 950mm |  |  |
| 1.15. | Trójkąt wyróżniający pojazdy wolno poruszające się. |  |  |
| 1.16. | Kliny do kół szt. 2 |  |  |
| 1.17. | Rama pojazdu zabezpieczona antykorozyjnie |  |  |
| 1.18. | Zaczep tylny wraz z wyprowadzonymi gniazdami pneumatycznymi, elektrycznym, hydraulicznym do podłączenia kolejnej przyczepy |  |  |
| 1.19. | Dyszel typu V z zaczepem sztywnym z okiem 40mm |  |  |
| **2.** | **Dokumentacja** | ----------- | -------------------- |
| 2.1. | Certyfikat CE lub Deklaracja zgodności WE/EU |  |  |
| 2.2. | Dokumentacja techniczno-ruchowa DTR w języku polskim |  |  |
| 2.3. | Katalog części zamiennych w języku polskim |  |  |
| 2.4. | Karta gwarancyjna |  |  |
| 2.5. | Dokument potwierdzający homologację pojazdu |  |  |
|  |  |  |  |
| **3.** | **Gwarancja** | ----------- | --------------------- |
| 3.1. | Minimum 18 miesiące  |  |  |
| 3.2. | Czas reakcji serwisu nie dłuższy niż 96 godz. od momentu zgłoszenia usterki |  |  |

…………………….…………………….. ………………………………………………………………

Miejscowość, data Pieczęć i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Wykonawcy