.................................................................................

*pieczątka Oferenta*

**Nr ref. TI - II / / 2021 Załącznik Nr 5**

**do Ogłoszenia / SIWZ**

**T Y P O W A N I E R O B Ó T - K O S Z T O R Y S O F E R T O W Y**

***doszczelnienie ścian metodą iniekcji ciśnieniowej w Pompowni Osadu Czynnego i Pompowni Głównej na terenie Oczyszczalni Ścieków przy ul. Produkcyjnej 102 w Białymstoku***

|  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Lp. | Opis robót | Ilość | Cena jedn. | Kwota [ 4 x 5 ] |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| **Pompownia Osadu Czynnego** | | | | |
| 1 | Zabezpieczenie kabli elektrycznych w korytkach | 1 kpl. |  |  |
| 2 | Czyszczenie ( *piaskowanie* ) ściany celem ustalenia lokalizacji rys i pęknięć | 119, 00 m2 |  |  |
| 3 | Uszczelnienie metodą iniekcji ciśnieniowej przejść rur przez ściany :   * Ø 500 mm * Ø 250 mm * Ø 100 mm | 4 szt.  3 szt.  2 szt. |  |  |
| 4 | Wykonanie iniekcji ciśnieniowej żywicami poliuretanowymi pęknięć w ścianach | 28, 00 m |  |  |
| 5 | Przeszpachlowanie ściany materiałami PCC | 119, 00 m2 |  |  |
| 6 | Dwukrotne malowanie ściany farbą krzemianową | 119, 00 m2 |  |  |
| **Pompownia Główna** | | | | |
| 1 | Uszczelnienie metodą iniekcji ciśnieniowej styku ściany i stropu hali pomp (  poziom - 1) | 9, 00 m |  |  |
| Kwota łączna **netto** | | | |  |
| VAT [ 23% ] | | | |  |
| Kwota **brutto** | | | |  |
| *Kwota brutto słownie :* | | | |  |

................................................., dnia .............................. 2021 r. .............................................................

*podpis, pieczątka*